#include <IRremote.h>

int RECV\_PIN = 14;

int IRData = 0;

IRrecv irrecv(RECV\_PIN);

decode\_results results;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

irrecv.enableIRIn();

}

void loop() {

if (irrecv.decode(&results))

{

IRData = results.value;

irrecv.resume();

Serial.print("Datos: ");

Serial.print(IRData, HEX);

Serial.print(" {");

Serial.print(IRData);

Serial.println("}");

}

}